<!DOCTYPE qgis PUBLIC 'http://mrcc.com/qgis.dtd' 'SYSTEM'>
<qgis version="3.32.3-Lima">
  <identifier></identifier>
  <parentidentifier></parentidentifier>
  <language></language>
  <type>dataset</type>
  <title>Fileiras_marmores_PROZOM</title>
  <abstract>Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona dos Mármores

Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona dos Mármores

Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona dos Mármores

Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona dos Mármores</abstract>
  <contact>
    <name></name>
    <organization></organization>
    <position></position>
    <voice></voice>
    <fax></fax>
    <email></email>
    <role></role>
  </contact>
  <links/>
  <dates/>
  <fees></fees>
  <encoding></encoding>
  <crs>
    <spatialrefsys nativeFormat="Wkt">
      <wkt>PROJCRS["ETRS89 / Portugal TM06",BASEGEOGCRS["ETRS89",ENSEMBLE["European Terrestrial Reference System 1989 ensemble",MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1989"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1990"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1991"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1992"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1993"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1994"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1996"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1997"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 2000"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 2005"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 2014"],ELLIPSOID["GRS 1980",6378137,298.257222101,LENGTHUNIT["metre",1]],ENSEMBLEACCURACY[0.1]],PRIMEM["Greenwich",0,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],ID["EPSG",4258]],CONVERSION["Portugual TM06",METHOD["Transverse Mercator",ID["EPSG",9807]],PARAMETER["Latitude of natural origin",39.6682583333333,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8801]],PARAMETER["Longitude of natural origin",-8.13310833333333,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8802]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",1,SCALEUNIT["unity",1],ID["EPSG",8805]],PARAMETER["False easting",0,LENGTHUNIT["metre",1],ID["EPSG",8806]],PARAMETER["False northing",0,LENGTHUNIT["metre",1],ID["EPSG",8807]]],CS[Cartesian,2],AXIS["easting (X)",east,ORDER[1],LENGTHUNIT["metre",1]],AXIS["northing (Y)",north,ORDER[2],LENGTHUNIT["metre",1]],USAGE[SCOPE["Topographic mapping (medium scale)."],AREA["Portugal - mainland - onshore."],BBOX[36.95,-9.56,42.16,-6.19]],ID["EPSG",3763]]</wkt>
      <proj4>+proj=tmerc +lat_0=39.6682583333333 +lon_0=-8.13310833333333 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs</proj4>
      <srsid>1721</srsid>
      <srid>3763</srid>
      <authid>EPSG:3763</authid>
      <description>ETRS89 / Portugal TM06</description>
      <projectionacronym>tmerc</projectionacronym>
      <ellipsoidacronym>EPSG:7019</ellipsoidacronym>
      <geographicflag>false</geographicflag>
    </spatialrefsys>
  </crs>
  <extent>
    <spatial crs="EPSG:3763" maxy="0" minx="0" maxz="0" dimensions="2" minz="0" maxx="0" miny="0"/>
    <temporal>
      <period>
        <start></start>
        <end></end>
      </period>
    </temporal>
  </extent>
</qgis>
