<!DOCTYPE qgis PUBLIC 'http://mrcc.com/qgis.dtd' 'SYSTEM'>
<qgis version="3.34.4-Prizren">
  <identifier></identifier>
  <parentidentifier></parentidentifier>
  <language></language>
  <type>dataset</type>
  <title></title>
  <abstract></abstract>
  <contact>
    <name></name>
    <organization></organization>
    <position></position>
    <voice></voice>
    <fax></fax>
    <email></email>
    <role></role>
  </contact>
  <links/>
  <dates/>
  <fees></fees>
  <encoding></encoding>
  <crs>
    <spatialrefsys nativeFormat="Wkt">
      <wkt>PROJCRS["ETRS89 / Portugal TM06",BASEGEOGCRS["ETRS89",ENSEMBLE["European Terrestrial Reference System 1989 ensemble",MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1989"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1990"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1991"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1992"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1993"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1994"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1996"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 1997"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 2000"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 2005"],MEMBER["European Terrestrial Reference Frame 2014"],ELLIPSOID["GRS 1980",6378137,298.257222101,LENGTHUNIT["metre",1]],ENSEMBLEACCURACY[0.1]],PRIMEM["Greenwich",0,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],ID["EPSG",4258]],CONVERSION["Portugual TM06",METHOD["Transverse Mercator",ID["EPSG",9807]],PARAMETER["Latitude of natural origin",39.6682583333333,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8801]],PARAMETER["Longitude of natural origin",-8.13310833333333,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8802]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",1,SCALEUNIT["unity",1],ID["EPSG",8805]],PARAMETER["False easting",0,LENGTHUNIT["metre",1],ID["EPSG",8806]],PARAMETER["False northing",0,LENGTHUNIT["metre",1],ID["EPSG",8807]]],CS[Cartesian,2],AXIS["easting (X)",east,ORDER[1],LENGTHUNIT["metre",1]],AXIS["northing (Y)",north,ORDER[2],LENGTHUNIT["metre",1]],USAGE[SCOPE["Topographic mapping (medium scale)."],AREA["Portugal - mainland - onshore."],BBOX[36.95,-9.56,42.16,-6.19]],ID["EPSG",3763]]</wkt>
      <proj4>+proj=tmerc +lat_0=39.6682583333333 +lon_0=-8.13310833333333 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs</proj4>
      <srsid>1721</srsid>
      <srid>3763</srid>
      <authid>EPSG:3763</authid>
      <description>ETRS89 / Portugal TM06</description>
      <projectionacronym>tmerc</projectionacronym>
      <ellipsoidacronym>EPSG:7019</ellipsoidacronym>
      <geographicflag>false</geographicflag>
    </spatialrefsys>
  </crs>
  <extent>
    <spatial dimensions="2" crs="EPSG:3763" maxz="0" maxy="0" miny="0" maxx="0" minz="0" minx="0"/>
    <temporal>
      <period>
        <start></start>
        <end></end>
      </period>
    </temporal>
  </extent>
</qgis>
